**Ausschreibungstext**

**InWin KOMPAKT**

**Aluminiumzarge Typ 8 – Profil 810**

AZ - InWin – die kompakte Festverglasung, mit niedrigem Abdeckrahmen 36mm breit, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, Fertigfenster für den flächenbündigen Einbau in Trockenbau-Ständerwände, ohne sichtbare Befestigungswinkel, werkseitig fertig verglast, Innenraum gereinigt.

Fenster kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

Zusatz:

innenliegende Leichtmetall-Jalousie, Lamellenbreite 25mm, Wendung durch Drehknopf, ohne Aufzug; Farbton 100 (ähnlich RAL 9016) oder nach Farbkarte; incl. aller notwendigen Zubehör- und Befestigungselemente. Höhe Drehknopf: ca. \_\_\_\_ mm von unten vom Abdeckrahmen-Außenmaß Lage des Drehknopfes: links / rechts

innenliegende Vertikal-Leichtmetall-Jalousie, Lamellenbreite 50mm, Wendung durch Drehknopf, ohne Aufzug; Farbton 100 (ähnlich RAL 9016) oder nach Farbkarte; incl. aller notwendigen Zubehör- und Befestigungselemente. Höhe Drehknopf: ca. \_\_\_\_ mm von unten vom Abdeckrahmen-Außenmaß Lage des Drehknopfes: links / rechts

innenliegende Leichtmetall-Jalousie, Lamellenbreite 16mm, Heben, Senken und Verstellen mittels Kordel magnetisch abnehmbar; Farbton S102 (weiß – ähnlich RAL 9016) oder nach Farbkarte; incl. aller notwendigen Zubehör- und Befestigungselemente. Lage der Kordel: links / rechts

innenliegende Leichtmetall-Jalousie, Typ Elektro- Mini Ausführung ObjektBlind mit Standardantrieb und integrierter Steuerung, Lamellenbreite 25mm, im Scheibenzwischenraum eingebaut; Aufzug und Wendung durch Elektromotor, 24 V, mit automatischer Endabschaltung oben und unten, Farbton 100 (ähnlich RAL 9016) oder nach Farbkarte; incl. aller notwendigen Zubehör- und Befestigungselemente. Steuerung und Netzteil in gesonderter Position (bauseits); Anschluss bauseits durch Elektrofachfirma

Zusatz:

Netzteil: Gruppennetzteil HAT-24 (bis zu 2 Jalousien).; Schalter bauseits (oder Folienschalter im Abdeckrahmen eingearbeitet); Anschluss bauseits durch Elektrofachfirma

**Bezugsquelle :** AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 12, 06577 Heldrungen
 Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
 az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

**Profil :** 810

**Maße :**

BRM=Lichtes Öffnungsmaß B X H ...... x …… mm Abdeckrahmenaußenmaß B X H ...... x …… mm Elementaußenmaß (BRM – 6mm) B X H ...... x …… mm
MW (Maulweite = fertige Wandstärke) 100 (125/150) mm

**Verglasung :** 2 x 6 mm Float ((ESG/VSG) oder 2 x 8 mm VSG (Si); sonstige bis 8mm Verglasung) max. 2,75m² Glasgröße

Abdeckrahmen : „flach“ = 6 mm (mit Glas-Dichtung)

 „flach+“ = 6 mm (mit Glas- und Wandanschlussdichtung)

 „hoch“ = 15,5 mm

 Abdeckrahmen Breite = 36 mm

 Abdeckrahmen Breite = 40 mm

**Schallschutz :** Rw,P = mind. 37 dB (max. 52 dB möglich)

**Oberfläche :**

RAL 9016 Natur eloxiert (E6 EV1)
Pulverbeschichtet nach RAL – Farbscala (seidenglänzend 70-85)
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala
Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)
Pressblank (unbehandelt)
Vorchromatiert (zum bauseitigen Anstrich)
Holzdekoroberfläche
Sonderausführung