**Ausschreibungstext**

 **„Paneo“ - Aluminiumzarge Typ 8 – Profil 800-12**

AZ – „Paneo“ – Systemtrennwand für 8, (10), (12) mm-Einfachverglasung, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, Spiegelbreite 35 mm, für verdeckte Dübelmontage, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3mm), Glasleistensystem 2-teilig geklippt incl. Verglasungsdichtungen schwarz (grau) bzw. Clipsprofil, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

**Bezugsquelle :** AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 12, 06577 Heldrungen
 Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
 az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

**Profil :** 800-12

**Maße :**

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB) B X H ...... x …… mm
ZFM (Zargenfalzmaß) B X H …… x …… mm
LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß) B X H …… x …… mm

**Glasstärke : 8, (**10mm), (12mm)

**Oberfläche :**

Natur eloxiert (E6 EV1)
Pulverbeschichtet nach RAL – Farbscala (seidenglänzend 70-85)
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala
Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)
Pressblank (unbehandelt)
Vorchromatiert (zum bauseitigen Anstrich)
Holzdekoroberfläche
Sonderausführung