**Ausschreibungstext**

**Aluminiumzarge Typ 7 – Profil 708b/46-AZ-301b**

AZ Faltdrehtür-Element mit Aluminium-Kantspiegel- Umfassungszarge, für fertige Wände, zertifiziert nach DIN CERTCO, "barrierefreies Wohnen" Prüf.-Nr. P1B044/07, für stumpfes 40mm-Holztürblatt, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66, Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, zweischalig im Falz verschraubt, mit Wanddickenausgleich -5/+15mm, zum nachträglichen Einbau, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 40/53 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Wandbefestigung mit verzinkten verstellbaren Wandanker (mind. 9 Stück) zur verdeckten Zargenmontage, Fallen- und Riegelfräsung mit verzinktem Mauerschutzkasten, Falz- und Wandanschlußdichtung, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage, Zarge mit Rollenführung für Türblatt, verstellbaren Drehzapfen-und Bodenlager, mit Anschlagdichtung in Zarge, Objekttürblatt 1/3-2/3 geteilt, Klemmschutz-Mitteldichtung ( Fingerschutz ), Mittelbänder 160mm Edelstahl, mit oberer doppelter Gummidichtung, (Bürstendichtung).

Zargentyp : 301b/46 Kantspiegel,

Faltdrehtür als Tür mit HPL-Oberfläche (Echtholzfurnier-, Feuchtraum-/Nassraumtür)

Türblattausführung : 40mm Vollspan (Röhrenspan),

Notentriegelung : Ja / nach Zulassung,

Türblattoberfläche: 0,8 (1,2 – 3)mm HPL-Schichtstoff nach Herstellerkollektion in Resopal, andere Oberflächen

Kantenausführung: passend zur Oberfläche, (verdeckter/sichtbarer Anleimer Holzart \_\_\_)

Schloß : PZ (WC/BB) Schloß, Dorn 60, Stulp Edelstahl,

Drückergarnitur bauseits

**Bezugsquelle :** AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 12, 06577 Heldrungen
 Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
 az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

**Profil :** 708b/46-AZ-301b

**Falz :** 46/15 stumpf

**Maße :**

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB) B X H ...... x …… mm
ZFM (Zargenfalzmaß) B X H …… x …… mm
LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß) B X H …… x …… mm

**Drückerhöhe :** 1050 (850) mm

**Oberfläche :**

Natur eloxiert (E6 EV1) Pulverbeschichtet nach RAL – Farbscala (seidenglänzend 70-85)
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala
Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)
Pressblank (unbehandelt)
Vorchromatiert (zum bauseitigen Anstrich)
Holzdekoroberfläche
Sonderausführung

**Dichtungen :**

Falzdichtung : schwarz (grau/weiß)